|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты технического регламента** | **Наличие требований к протоколу испытаний в части указания оборудования** |
| ТР ТС 001/2011. Технический регламент ТС. О безопасности железнодорожного подвижного состава | Статья 6 п.39. Протокол испытаний должен содержать:  … л) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах измерений; |
| ТР ТС 002/2011. Технический регламент ТС. О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта | Статья 6 п.42. Протокол испытаний должен содержать:  … л) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах измерений; |
| ТР ТС 003/2011. Технический регламент ТС. О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта | Статья 6 п.42. Протокол испытаний должен содержать:  … л) сведения об использованном собственном и арендуемом испытательном оборудовании и средствах измерений; |
| О безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011) | Приложение 5 часть 9. … В протоколе сертификационных испытаний указываются:  …д) данные по использованному оборудованию и приборам. |
| ТР ТС 007/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков | Статья 12 п. 7. Аккредитованная испытательная лаборатория (центр) проводит испытания и оформляет протокол испытаний типовых образцов продукции.  … - перечень испытательного оборудования и средств измерений, использованных при проведении испытаний. |
| ТР ТС 017/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности продукции легкой промышленности | Статья 11 п. 3.2.1.  Протокол испытаний образцов продукции (типовых образцов продукции) должен содержать:  … - перечень испытательного оборудования; |